|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Regelungen und  Vorgaben** | **Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX** |
| **Deponiekörper** |  |  |
| Setzungsmessungen und Stabilitäts-untersuchungen | Vorgabe nach DepV:  vierteljährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie[[1]](#footnote-1) | * Datum der Durchführung * Firma * Ablageort der Ergebnisse |
| Temperaturprofile an der Basis | Vorgabe nach DepV:  jährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma * Ablageort der Ergebnisse |
| Überwachung der  Deponieoberflächen-abdichtungssysteme | Vorgabe nach DepV:  jährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Art der messtechnischen Über-wachung (Lysimeter, FID) * Firma * Ablageort der Ergebnisse |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Regelungen und  Vorgaben** | **Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX** |
| **Grundwasser** |  |  |
| Grundwasser-überwachungspegel | Mindestanforderung nach DepV   1. 1 Messstelle im GW-Anstrom 2. 2 Messstellen im GW-Abstrom   Anzahl der ausgesuchten Messstellen | * Im Berichtsjahr untersuchte Grundwassermessstellen * Labor * Ablageort der Ergebnisse |
| Erfassung der Grundwasserstände | Vorgabe nach DepV:  Halbjährlich oder häufiger  Überwachungsprogramm der  Deponie1  Anzahl der ausgesuchten Messstellen:  Häufigkeit | Im Berichtsjahr ermittelte Wasserstands-Messungen an folgenden GW-Messstellen:  1.  2.  3.  Häufigkeit |
| Untersuchung der Grundwasser-beschaffenheit | Vorgabe nach DepV:  vierteljährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1  Anzahl der ausgesuchten Messstellen mit festgelegtem Untersuchungsumfang   * Häufigkeit Standardprogramm nach WÜ 98 * Häufigkeit Übersichtsprogramm  nach WÜ 98 | Zeitraum und Häufigkeit der  Untersuchungen im Berichtsjahr  (Umfang und Auswertung der Ergebnisse im Detail vgl. Kap. 3.4 und 4.1) |
| **Oberflächenwasser** |  |  |
| Funktionsfähigkeits-kontrolle Kanalsystem und Rohrleitungen für Fassung und Abführung des Oberflächenwassers auf dem Deponiekörper | Vorgabe nach DepV:  Dichtigkeitskontrolle und  Kamerabefahrung Kanalsystem:  jährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma * Ablageort der Ergebnisse |
| Oberflächenwasser-menge | Vorgabe nach DepV:  vierteljährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Art und Weise der Erfassung der Abflussmengen * Ablageort der Ergebnisse |
| Oberflächenwasser-zusammensetzung | Vorgabe nach DepV:  vierteljährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma/Labor * Ablageort der Ergebnisse |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Regelungen und  Vorgaben** | **Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX** |
| **Deponiesickerwasser** |  |  |
| Funktionsfähigkeits-kontrolle Sickerwasserdränagen | Vorgabe nach DepV:  jährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma * Ablageort der Ergebnisse |
| Sickerwassermenge | Vorgabe nach DepV  tägl., als Tagessummenwert  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
| Sickerwasser-zusammensetzung | Vorgabe nach DepV:  vierteljährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma/Labor * Ablageort der Ergebnisse |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deponiegas** |  |  |
| Sicherheitstechnische  Anlagenüberprüfung | Anforderungen gemäß Sicherheitsregeln für Deponien (GUV-R 127) | * Datum der Durchführung * Firma/Labor * Ablageort der Ergebnisse |
| Wirkungskontrolle  der Entgasung | Vorgabe nach DepV:  wöchentlich (organoleptisch an offenen Abschnitten);  halbjährlich (messtechnisch)  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Datum der Durchführung * Firma/Labor * Ablageort der Ergebnisse |
| Deponiegasgesamtmenge und Qualität | Vorgabe nach DepV:  Gasmenge täglich, als Tagessummenwert; Zusammensetzung einmal monatlich; ausgewählte Spurengase einmal halbjährlich  Überwachungsprogramm der  Deponie1 | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
|  | **Regelungen und  Vorgaben** | **Umsetzung auf der Deponie XY im Berichtsjahr 20XX** |
| **Meteorologie** |  |  |
| Niederschlag | Vorgabe nach DepV:  Niederschlagsmenge und -intensität  täglich, als Tagessummenwert | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
| Temperatur  (Min-, Max- um 14 Uhr) | Vorgabe nach DepV:  täglich | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
| Wind | Vorgabe nach DepV:  Windrichtung und –geschwindigkeit  täglich | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
| Verdunstung | Vorgabe nach DepV:  täglich | * Art der Erfassung * Ablageort der Ergebnisse |
| **Deponieumfeld** |  |  |
| Geruchsemissionen | Vorgabe nach DepV:  bei Geruchsproblemen | bei Geruchsproblemen Erläuterungen Kap.4.4 |

1. Sofern behördlicherseits abweichende Regelungen von den Vorgaben der DepV getroffen wurden sind diese hier anzugeben. [↑](#footnote-ref-1)